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Monitoring morskich wód przybrzeżnych i zbiorników wodnych w Gminie Gdańsk w roku 2004
Monitoringowi poddano morskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej i wody wybranych zbiorników śródlądowych w Gminie Gdańsk. Badania polegały na określeniu stopnia bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego zanieczyszczenia tych wód w zakresie wskaźników oznaczanych pod kątem oceny przydatności tych wód do kąpieli oraz ustalenie, w jakim stopniu badane wody spełniają wymagania przydatności do kąpieli. Przeprowadzono również monitoring systemu hydrofitowego w Bielkowie oraz porównano stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego wód zasilających ten system i wód z niego wypływających.

Próby do badań pobierano na:

· 15 stanowiskach „morskich” zlokalizowanych wzdłuż linii brzegowej na odcinku wybrzeża od granicy Gdańska z Sopotem do Świbna na Wyspie Sobieszewskiej,

· 7 stanowiskach „śródlądowych” zlokalizowanych w rejonie czterech jezior (Wysockie, Osowskie, Jasień, Pusty Staw) mających charakter rekreacyjny, 

· 3 stanowiskach usytuowanych wzdłuż systemu hydrofitowego oczyszczającego ciek (tzw. Rów spod Bielkowa) zasilający Jezioro Goszyńskie, na którym znajduje się ujęcie wody pitnej dla Gdańska (zbiornik Straszyn). 

Lokalizacja punktów poboru prób morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej

	Oznaczenie punktu
	Lokalizacja

	A1 
	Jelitkowo/Sopot Hotel Marina

	A2 
	Jelitkowo –główne wejście na plażę

	A3 
	Jelitkowo-50 m w prawo od ujścia Potoku Jelitkowskiego

	A4 
	Przymorze-ścieżka w przedłużeniu ul. Obrońców Wybrzeża

	A5 
	Brzeźno – 50 m w lewo od kolektora Kołobrzeska

	A6 
	Brzeźno – ul. Hallera

	A7 
	Brzeźno – ul. Zdrojowa – wyjście z parku

	A8 
	Brzeźno – 750 m w prawo od stanowiska 7

	A9
	Stogi dzika plaża przy skrzyżowaniu ul. H. Sucharskiego i W. Poinca

	A10
	Stogi – 500 m w lewo od ul. Kaczeńce

	A11 
	Sobieszewo – 1000 m w lewo od ul. Falowej

	A12 
	Sobieszewo główne wejście na plażę ul. Falowa

	A13 
	Sobieszewo Orle ul. Lazurowa

	A14 
	Sobieszewo Komary ul. Trałowa

	A15
	Sobieszewo Świbno – 1000 m w prawo od ul. Trałowej


Lokalizacja punktów poboru prób wody ze zbiorników śródlądowych

	Oznaczenie punktu
	Lokalizacja

	C1
	Jezioro Osowskie, ul. Chełmińska 

	C2
	Jezioro Osowskie, ul. Kieleńska

	C3
	Jezioro Jasień, dzika plaża

	C4
	Jezioro Jasień, parking

	C5
	Jezioro Wysockie, pomost na terenie kąpieliska

	C6
	Jezioro Wysockie, teren ośrodka wyp. PZW

	C7a
	Bielkowo, dopływ do zbiornika

	C7b
	Bielkowo, przelew

	C7c
	Bielkowo, odpływ drenażowy ze zbiornika

	C8
	Pusty Staw na Stogach, przy „PASANIL-u”


Lokalizacja punktów poboru prób wody z systemu hydrofitowego w Bielkowie
	Oznaczenie punktu
	Lokalizacja

	C7a
	Bielkowo,dopływ

	C7b
	Bielkowo, przelew

	C7c
	Bielkowo odpływ ze zbiornika
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Mapa lokalizacji punktów poboru prób
Badania prowadzono przez cały rok z częstotliwością raz w miesiącu. W próbach wód morskich i jezior oznaczano: NPL bakterii coli i coli typu kałowego, indeks paciorkowców kałowych, obecność pałeczek Salmonella, nasycenie wody tlenem, BZT5,odczyn a także prowadzono badania organoleptyczne ( zapach, barwa, przeźroczystość, obecność glonów, ciał pływających, trwałej piany i plam olejowych). W wodach systemu hydrofitowego oznaczano: zawiesiny ogólne, BZT5, ChZTMn,, azot i fosfor całkowity, odczyn-pH, rtęć, kadm, ołów i oleje mineralne.
Spostrzeżenia i wnioski opracowano na podstawie wyników badania 287 prób wody pobranych na 25 stanowiskach i 3157 wyników oznaczeń wykonanych w tych próbach, a także na podstawie analizy porównawczej z wynikami badań wykonanych w roku 2003 i latach poprzednich. 

1. Wyniki bakteriologicznego badania morskich wód przybrzeżnych Gminy Gdańsk wskazują na ogólnie bardzo niski stopień ich zanieczyszczenia bakteriologicznego. W odniesieniu do czterech wskaźników tego zanieczyszczenia określonych przez Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody do kąpieli, tylko 0,56 % wyników przekracza określone przez Rozporządzenie wartości dopuszczalne.

2. Wyniki badań wskaźników zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego wskazują na ogólnie wysoki stopień czystości badanych wód. W odniesieniu do siedmiu parametrów zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego tylko 1,85 % wyników nie odpowiadało wymaganiom Rozporządzenia.

3. Biorąc pod uwagę średnie roczne wartości oznaczonych wskaźników 
i zakres ich zmian, a także liczbę zdyskwalifikowanych prób, jaka wystąpiła na każdym stanowisku- można stwierdzić, że poziom zanieczyszczenia badanych wód jest ogólnie dość wyrównany. Można jednak wyróżnić jako rejony najczyściejsze: Stogi, Jelitkowo na granicy z Sopotem i środkową część Wyspy Sobieszewskiej. Do stanowisk budzących okresowo zastrzeżenia należą: stanowisko A5 (na lewo od molo na Zaspie) i A6 (na wysokości ul. Hallera w Brzeźnie) oraz skrajne stanowiska na Wyspie Sobieszewskiej.

4. Porównując wyniki badań bakteriologicznych uzyskane w roku 2004 
z wynikami z roku 2003 i lat wcześniejszych można stwierdzić, że szczególnie niski poziom zanieczyszczenia, jaki stwierdzono w roku 2003 został nie tylko utrzymany, ale na niektórych odcinkach wybrzeża (prawie w całości dotyczy to odcinka od A1 w Jelitkowie do A10 w Stogach) nawet obniżony. Na 12 stanowiskach (podobnie jak 
w roku 2003) wartości NPL bakterii coli typu kałowego były niższe niż 
w roku 2001, który w 10-cioleciu 1993 – 2002 wyróżniał się jako ten, 
w którym odnotowano najniższe poziomy zanieczyszczenia bakteriologicznego.

5. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badań, wody czterech jezior: Jeziora Osowskiego, Jeziora Jasień, Jeziora Wysockiego i jeziora Pusty Staw można określić jako: 

a czyste, a często bardzo czyste, pod względem bakteriologicznym,

b nieznacznie zanieczyszczone pod względem chemicznym.
6. Wyniki badania systemu hydrofitowego w Bielkowie potwierdzają jego pozytywne oddziaływanie, w wyniku, którego następuje redukcja zanieczyszczeń wnoszonych przez ciek zasilający system. Stopień redukcji wynosi: około 67 % w przypadku zawiesin, 39 % w przypadku BZT5, 18 % w stosunku do ChZT Mn, 98 % w przypadku wskaźników zanieczyszczenia bakteriologicznego; 19 % w przypadku fosforu, a 60 % w przypadku azotu.

7. Morskie wody przybrzeżne Zatoki Gdańskiej w obrębie Gminy Gdańsk spełniają wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczące ich przydatności do kąpieli w odniesieniu do wskaźników bakteriologicznych. W odniesieniu do wskaźników fizyczno-chemicznych natomiast okresowo pojawiają się zastrzeżenia. 


Wody zbiorników śródlądowych spełniają wymagania Rozporządzenia pod względem ich przydatności do kąpieli w odniesieniu do wskaźników bakteriologicznych. Nie spełniają ich natomiast w odniesieniu do wskaźników zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego. Przekroczenia tych wskaźników mają jednak charakter okresowy i pojawiają się tylko w okresie zakwitów. 
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Rys. 1 Porównanie stanu sanitarnego morskich wód przybrzeżnych Zatoki Gdańskiej w odniesieniu do wskaźnika bakterii coli typu kałowego w latach 2001 - 2004
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Rys. 2 Porównanie stopnia zanieczyszczenia bakteriologicznego zbiorników śródlądowych w latach 1999-2004

Opracowanie dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12   tel. 32 36 428,  pokój 428
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