Monitoring cieków w Gminie Gdańsk w roku 2004
Monitoringiem objęto wybrane cieki położone na terenie Gminy Gdańsk. Badania prowadzono na 15 ciekach (5 rzek: Motława, Martwa Wisła, Radunia, Rozwójka, Czarna Łacha; 5 potoków: Oruński, Siedlicki, Strzyża, Jelitkowski, Rynarzewski, 2 kolektory wód deszczowych - kolektor „Kołobrzeska” i jego dopływ kolektor deszczowy z Brzeźna; 1 kanał, 1 opływ rzeki i 1 rów odwadniający, bezpośrednio lub pośrednio poprzez system rzek i kanałów) odprowadzających wody do Zatoki Gdańskiej. Zakres badań obejmował oznaczanie podstawowego wskaźnika zanieczyszczenia bakteriologicznego (indeks bakterii coli i bakterii coli typu kałowego) 
i 14 wskaźników zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego (azot i fosfor całkowity, BZT5, ChZT, zawiesiny, tlen, chlorki, przewodność, kadm, ołów, rtęć, oleje mineralne i chlorofil A). 
	Nazwa stanowiska
	Nazwa cieku
	Lokalizacja punktu poboru prób

	B1
	Strzyża
	ujście do Martwej Wisły, ul Swojska

	B1a
	Strzyża
	ul. Kiełpińska

	B2
	Kanał Raduni
	ujście do Motławy, 

	B2a
	Kanał Raduni
	Park Oruński (ul. Nowiny)

	B3
	Martwa Wisła
	Most Siennicki

	B3a
	Martwa Wisła
	most pontonowy do Sobieszewa

	B4
	Rozwójka
	most ul Sztutowska

	B5
	Motława
	przy Targu Rybnym

	B5a
	Motława
	most ul. Olszyńska.

	B6
	Radunia
	mostek ul. Przybrzeżna

	B7
	Czarna Łacha
	mostek, ul Przybrzeżna

	B8
	Potok Oruński
	ujście do Kanału Raduni

	B8a
	Potok Oruński
	mostek przy ul. Niepołomickiej

	B9
	Potok Siedlicki
	ul. Nowe ogrody, przed ujściem do Kanału Raduni

	B9a
	Potok Siedlicki
	ul. Kartuska (lecznica dla zwierząt) odpływ

	B10
	Potok Rynarzewski
	między ul. Kościerską a IBW PAN

	B11
	Potok Jelitkowski
	ujście, mostek drewniany w Parku Jelitkowskim

	B11a
	Potok Jelitkowski
	Przed Kuźnią Wodną

	B12
	Kolektor „Kołobrzeska”
	Wylot ze zbiornika

	B12a
	Kolektor „Kołobrzeska”
	Wlot do zbiornika

	B13
	Opływ Motławy
	Most kolejowy w rejonie ul. Mostowej

	B14
	Kanał „Północny”
	Kolektor deszczowy odprowadzający wody z Brzeźna –ujście do kol. „Kołobrzeska”

	B15
	Rów odprowa​dzający wodę 
z pasa nadmorskiego
	Park w Pasie Nadmoskim
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Lokalizacja punktów poboru prób

Na podstawie wyników badań określono poziom bakteriologicznego i fizyczno-chemicznego zanieczyszczenia tych cieków oraz określono wielkości zmian tego poziomu w stosunku do lat ubiegłych. Stwierdzono, że:
1. Objęte badaniami cieki Gminy Gdańsk charakteryzują się znaczną zmiennością poziomu zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego i dużą zmiennością poziomu zanieczyszczenia bakteriologicznego.

2. Badane cieki można scharakteryzować jako ogólnie dość czyste pod względem fizyczno-chemicznym (93,7 % wyników w klasach od I do III) i średnio zanieczyszczone pod względem bakteriologicznym (80 % wyników spełniało wymagania stawiane wodom 
o zadowalającej jakości).
3. Biorąc pod uwagę udziały procentowe wyników w klasach jakości i średnie roczne wartości oznaczanych wskaźników badane cieki pod względem fizyczno-chemicznym sklasyfikowano następująco:

· cieki czyste: Potok Jelitkowski, Potok Rynarzewski, Radunia i Kanał Raduni,
· cieki nieznacznie zanieczyszczone: Opływ Motławy, Czarna Łacha i Strzyża,
· cieki średnio zanieczyszczone: Potok Oruński, Potok Siedlicki, kolektor „Kołobrzeska”
· cieki o podwyższonym stopniu zanieczyszczenia: Motława, Martwa Wisła, kanał deszczowy z Brzeźna

· cieki zanieczyszczone: rów odprowadzający wody w pasie nadmorskim i Rozwójka.
4. Z porównania średnich rocznych wartości wskaźników zanieczyszczenia fizyczno-chemicznego stwierdzonych w roku 2004 i 2003 wynika, że w odniesieniu do wszystkich ocenianych wskaźników nastąpiło obniżenie tych wartości.
5. Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań bakteriologicznych rozpatrywane według dwóch kryteriów oceny (udziały wyników w klasach jakości i średnie roczne wartości logarytmu NPL bakterii) stwierdzony w ujściowych odcinkach badanych cieków ich stopień zanieczyszczenia bakteriologicznego określono jak niżej:

· ciek czysty – Radunia, 

· cieki nie budzące większych zastrzeżeń – Czarna Łacha i Rozwójka,

· cieki nieznacznie zanieczyszczone – rów odprowadzający wody ze stawów w pasie nadmorskim, Motława i Martwa Wisła,

· cieki lekko zanieczyszczone – Opływ Motławy, Potok Jelitkowski, Kanał Raduni ,

· ciek średnio zanieczyszczony – Potok Rynarzewski,

· cieki dość znacznie zanieczyszczone – kanał odprowadzający wody deszczowe z Brzeźna, kolektor „Kołobrzeska”, Strzyża,

· cieki znacznie zanieczyszczone – Potok Siedlicki, Potok Oruński.
6. W stosunku do roku 2003 stwierdzono wyraźną poprawę stanu sanitarnego objętych badaniami cieków Gminy Gdańsk. Z 22 porównywanych stanowisk: na 13-tu stwierdzono poprawę (największa odnosi się do: Raduni, Czarnej Łachy, Kanału Raduni i Rozwójki), na pięciu nie stwierdzono większych zmian i tylko na 4 odnotowano niewielkie pogorszenie (Strzyża, Martwa Wisła, Potok Jelitkowski i Opływ Motławy).
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Rys. 1 Zestawienie wyników fizyczno-chemicznego badania cieków w roku 2004 - pod kątem udziału procentowego w klasach jakości na poszczególnych stanowiskach
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Rys. 2 Zestawienie wyników bakteriologicznego badania cieków Gminy Gdańsk w roku 2004 (udziały procentowe w klasach jakości)

Opracowanie dostępne w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, 80-803 Gdańsk ul. Nowe Ogrody 8/12   tel. 32 36 428, pokój 428

